**PRAŠYMAS REGISTRUOTI RADIJO STOTĮ (-IS)**

**NAUDOTI RADIJO MĖGĖJŲ VEIKLAI**

2019 m. liepos 4 d.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Vardas (-ai), pavardė, arba juridinio asmens pavadinimas | *vardas, pavardė arba juridinio asmens pavadinimas* |

1. Judriosios radijo stoties (kai radijo siųstuvo maksimali galia P>5W) registravimas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *įrašykite įrenginio pavadinimą/tipą* | | |
| Radijo dažnių juosta | Galia, W | Kita informacija |
| *pasirinkite dažnių juostą* | *įrašykite galią* | *pildoma laisvai* |
|  | | |

1. Stacionariai įrengtos radijo stoties registravimas:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *įrašykite adresą* | | | | | | |
| Radijo dažnių juosta | Galia, W | Antenos stipr., dBi | Antenos aukštis, m | Stoties tipas | Nuotolinis  valdymas  taip/ne | Kita informacija |
| 1715–1800 kHz | *10* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 1810–1850 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 1850–2000 kHz | *10* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 3500–3800 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 5351,5–5366,5 kHz | *5* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 7000–7100 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 7100–7200 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 10100–10150 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 14000–14250 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 14250–14350 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 18068–18168 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 21000–21450 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 24890–24990 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 28000–29700 kHz | *100* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 50–52 MHz | *5* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 70,24–70,25 MHz | *5* | *2,14* | *12* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 144–146 MHz | *50* | *8* | *15* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
| 432–438 MHz | *50* | *8* | *15* | Stacionari | ne | *pildoma laisvai* |
|  | | | | | | |

1. Reikalavimas registruoti radijo stotį netaikomas (galima nepildyti):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Radijo dažnių juosta | Spinduliuotės galia, W | Ar turite stotį? (taip/ne) | Adresas (jeigu taip) |
| 135,7–137,8 kHz | 1 | ne | *įrašykite* |
| 472–479 kHz | 1 | ne | *įrašykite* |

Keičiant radijo stoties įrengimo sąlygas, nereikalaujama pakartotinai registruoti radijo stotį, jeigu neviršijamos šioje lentelėje nurodomos elektromagnetinės spinduliuotės galios ir antenos aukščio parametrų vertės.